Приложение 3
к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения п. Бельск

КРИТЕРИИ КОНКУРСА
1. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения
Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения составляет 2000,0 тыс. руб. без НДС за период с 2017 г. до 2031 г.
1.1 Предельный размер расходов на реконструкцию системы теплоснабжения в составе объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения
Объем расходов, тыс. руб. с НДС.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	0	250	375	375	300	700						
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
	2028	2029	2030	2031								

Объем  1.2 Объем инвестиций в рамках мероприятий по реконструкции теплосетевого комплекса Рыбинского сельсовета Мотыгинского района
	
№ п/п		Наименование мероприятия	Ориентировочные затраты на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Срок выполнения мероприятий, лет	
1		Приобретение резервной ДЭС для котельной №9 п. Бельск , ул. Советская, зд. 11а	700	2022	
2		Оснащение источников тепловой энергии узлами коммерческого учета тепловой энергии, в т.ч. Котельная №9 п. Бельск , ул. Советская, зд. 11а	300	2021	
3		Модернизация котельной №9п. Бельск , ул. Советская, зд. 11а
	750	2019-2020	
4		Строительство склада для угля для котельной №9 п. Бельск , ул. Советская,  зд. 11а
	50	2019	
5		Установка систем химводоподготовки на котельной №9 п. Бельск. ул. Советская, зд. 11а
	200	2018	
		Итого :	2000	2017-2022	

2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера
2.1 Базовый уровень операционных расходов
Устанавливается следующий максимальный уровень операционных расходов в ценах 2016 г., без учета индексов потребительских цен (тыс. руб., без НДС):
Период	2016	2021	2026	2031	
Базовый уровень операционных расходов, Теплоснабжение	2825,06	2825,06	2825,06	2825,06	

2.2 Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концессионного соглашения (удельный расход топлива, удельный расход электрической энергии) 
2.2.1 Предельные максимальные показатели энергосбережения и энергетической эффективности для объекта концессионного соглашения – системы теплоснабжения
Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Ед. изм.	Значение показателя по предполагаемым годам концессии	
Удельный расход электрической энергии	Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе теплоснабжения 	кВтч/Гкал		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
				67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9

			2026	2027	2028	2029	2030	2031						
			67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9						
Удельный расход топлива	Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии 	Кг/Гкал		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
				252,0	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0

			2026	2027	2028	2029	2030	2031						
			252,0	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0						

2.3 Нормативный уровень прибыли (на каждый год действия концессионного соглашения)
2.3.1 Предельный минимальный нормативный уровень прибыли для объекта концессионного соглашения – системы теплоснабжения
Нормативный уровень прибыли.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	2026	2027	2028	2029	2030	2031						
	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0						

3. Плановые максимальные значения показателей деятельности концессионера
Плановые значения показателей деятельности концессионера устанавливаются в конкурсной документации в соответствии с Приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
Устанавливаются следующие максимальные значения плановых значений показателей деятельности концессионера:
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Предельные (максимальные и (или) минимальные) значения критериев	
				
	Теплоснабжение		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Надежности	количество аварий в расчете на протяженность теплотрассы в год	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Энергетической эффективности	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе теплоснабжения	кВтч/Гкал	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	
	Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг/Гкал	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0