**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ**

**МОТЫГИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20.01.2021 | с.Рыбное«О внесении изменений и дополнений в постановление № 72 от 22.12.2009г «Об утверждении норм расхода топлива для автомобильного транспорта на 100 км пробега» |  №   |

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На основании распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015г № НА-80-р производить увеличение нормы расхода топлива от базовой нормы 13,5 на:
	1. 15% за работу автотранспорта в городах численностью от 1 млн. чел. до 5 млн. человек;
	2. 10% за работу автотранспорта при частых технологических остановках;
	3. 10% при простоях автотранспорта;
	4. 20% за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, зимнюю норму считать с 01.11 по 14.04;
	5. 20% за работу в период сезонной распутицы с 15.04 по 15.05 и с 01.10. по 31.10;
	6. 10% прогрев (работа двигателя на 1 час простоя приравнивается к 10 км пробега), применяется с 01.10 по 15.05;
	7. 10% за работу на дорогах общего пользования, где на 1 км пути имеется более пяти поворотов;
	8. 10% за работу автотранспорта, находящегося в эксплуатации более восьми лет или с общим пробегом более 150 тыс.км.
2. Расчет нормы расхода топлива утвердить согласно приложения № 1;
3. Постановление Администрации Рыбинского сельсовета Мотыгинского района № 72 от 22.12.2009г считать недействительным.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельсовета В.Н.Кондратьева

Приложение № 1 к Постановлению № от 20.01.2021г

«О внесении изменений и дополнений в

постановление № 72 от 22.12.2009г

 «Об утверждении норм расхода топлива

 для автомобильного транспорта на 100 км пробега»

РАСЧЕТ

 нормы расхода ГСМ в летнее и зимнее время на автомобиль УАЗ-3163 Администрации Рыбинского сельсовета

Расчет нормы расхода на летнее время с 16.05 по 30.09

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля | Базовая норма л/100км | Работа на дорогах общего пользования, где на 1 км пути имеется более пяти поворотов 10% | Работа автотранспорта, находящегося в эксплуатации более 8 лет или с общим пробегом более 150 тыс.км 10% | Итого летняя норма с 16.05 по 30.09 |
|  |  |  |  |  |
| УАЗ-3163-228 Патриот | 13,5 | 1,35 | 1,35 | 16,2 |

Расчет нормы расхода на зимнее время в период с 01.11 по 14.04

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля | Базовая норма л/100км | Работа на дорогах общего пользования, где на 1 км пути имеется более пяти поворотов 10% | Работа автотранспорта, находящегося в эксплуатации более 8 лет или с общим пробегом более 150 тыс.км 10% | Работа в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера с 01.11 по 14.04 20% | Работа двигателя на 1час=10 км пробега с 01.10 по 15.05 10% | Итого зимняя норма с 01.11 по 14.04 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| УАЗ-3163-228 Патриот | 13,5 | 1,35 | 1,35 | 2,7 | 1,35 | 20,25 |

Расчет нормы расхода в зимнее время на период сезонной распутицы с 15.04 по 15.05 и с 01.10 по 31.10

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля | Базовая норма л/100км | Работа на дорогах общего пользования, где на 1 км пути имеется более пяти поворотов 10% | Работа автотранспорта, находящегося в эксплуатации более 8 лет или с общим пробегом более 150 тыс.км 10% | Сезонная распутица с15.04 по 15.05 с 01.10 по 31.10 20% | Прогрев двигателя с по 1ч=10км пробега 10% | Итого зимняя норма в период распутицы с 15.04 по 15.05 и с 01.10 по 31.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| УАЗ-3163-228 Патриот | 13,5 | 1,35 | 1,35 | 2,7 | 1,35 | 20,25 |

Расчет нормы расхода на летнее время в городах, численностью от 1 млн.чел до 5 млн.чел

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля | Базовая норма л/100км | Работа на дорогах общего пользования, где на 1 км пути имеется более пяти поворотов 10% | Работа автотранспорта, находящегося в эксплуатации более 8 лет или с общим пробегом более 150 тыс.км 10% | Работа в городах численностью от 1 млн. чел.до 5 млн.чел 15% | Итого летняя норма за работу в городах |
|  |  |  |  |  |  |
| УАЗ-3163-228 Патриот | 13,5 | 1,35 | 1,35 | 2,025 | 18,26 |

Расчет нормы расхода на зимнее время в городах, численностью от 1 млн.чел до 5 млн.чел с 01.11 по 14.04

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля | Базовая норма л/100км | Работа на дорогах общего пользования, где на 1 км пути имеется более пяти поворотов 10% | Работа автотранспорта, находящегося в эксплуатации более 8 лет или с общим пробегом более 150 тыс.км 10% | Работа в городах численностью от 1 млн. чел.до 5 млн.чел 15% | Работа в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера с 01.11 по 14.04 20% | Итого зимняя норма за работу в городах |
|  |  |  |  |  |  |  |
| УАЗ-3163-228 Патриот | 13,5 | 1,35 | 1,35 | 2,025 | 2,7 | 20,93 |